Usando um joystick
Configurando e ajustando o controlador O Flight Simulator torna-se mais realístico quando você usa um joystick, manche ou outro controlador. Você pode pilotar com mais precisão. Além disso, os botões e controles tornam mais fácil alterar as visualizações, ajustar a aceleração, estender ou recolher o trem de pouso e os flaps, e operar os controles de outras aeronaves. O Flight Simulator é compatível com joysticks, manches, gamepads e outros controladores aos quais o Microsoft Windows e o dispositivo padrão DirectInput oferecem suporte. Use o dispositivo que seja o melhor controle primário para você e personalize-o de modo a atender às suas necessidades. Produtos distintos têm configurações diferentes; portanto, consulte a documentação do seu controlador para conhecer as atribuições dos botões. Antes de pilotar, verifique se o joystick ou outro controlador está: Conectado ao computador. Configurado no Microsoft Windows. Habilitado no Flight Simulator. (No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e verifique se a opção Disable Joystick (Desabilitar Joystick) está presente, indicando que o joystick está habilitado. Se não estiver, clique em Enable Joystick (Habilitar Joystick)). Calibrado corretamente (consulte Calibrando o joystick). Além disso, verifique se você possui os drivers de dispositivo mais recentes. Na dúvida, baixe-os do site do fabricante e instale-os. Comandos do joystick Dependendo do joystick, você provavelmente terá botões para os controles mais usados e para as visualizações de cabine, mas ainda precisará usar o mouse ou teclado para outras funções.
1. (Gatilho) liberar freios 2. Alternar visualizações 3. Abaixar compensação do profundor 4. Elevar compensação do profundor 5. Estender flaps 6. Recolher flaps 7. Exibir prancha 8. Abaixar/recolher trem de pouso 9. (Botão de ângulo de visão) Olhar em volta 10. Controle de aceleração
Aqui está uma lista dos comandos padrão do joystick:
Ação | Comando
Aplicar/liberar freios | Button 1 (Botão 1) (gatilho)
Alternar visualizações (Cockpit (Cabine), Tower (Torre), Track (Rastrear), Spot (Destacar)) | Button 2 (Botão 2)
Abaixar compensação do profundor | Button 3 (Botão 3)
Elevar compensação do profundor | Button 4 (Botão 4)
Estender flaps | Button 5 (Botão 5)
Recolher flaps | Button 6 (Botão 6)
Exibir/ocultar prancheta | Button 7 (Botão 7)
Abaixar/recolher trem de pouso | Button 8 (Botão 8)
Inclinação lateral à esquerda (ailerons) | Move stick left (Mover manche para esquerda)
Inclinação lateral à direita (ailerons) | Move stick right (Mover manche para direita)
Inclinar nariz para baixo (profundor) | Move stick forward (Mover manche para frente)
Inclinar nariz para cima (profundor) | Move stick backward (Mover manche para trás)
Guinada à esquerda (leme) | Twist stick left (Torcer manche para esquerda)
Guinada à direita (leme) | Twist stick right (Torcer manche para direita)
Olhar à frente/à direita | Move hat switch up/right (Mover o botão de ângulo de visão para cima/para direita)
Olhar à direita | Move hat switch right (Mover o botão de ângulo de visão para direita)
Olhar para trás/para direita | Move hat switch down/right (Mover o botão de ângulo de visão para baixo/para direita)
Olhar para trás | Move hat switch down (Mover o botão de ângulo de visão para baixo)
Olhar para trás/para esquerda | Move hat switch down/left (Mover o botão de ângulo de visão para baixo/para esquerda)
Olhar à esquerda | Move hat switch left (Mover o botão de ângulo de visão para esquerda)
Olhar à frente/à esquerda | Move hat switch up/left (Mover o botão de ângulo de visão para cima/para esquerda)
Olhar para cima | Move hat switch up (Mover o botão de ângulo de visão para cima)
Personalizando atribuições do joystick Use a caixa de diálogo Controls Assignments (Atribuições de Controles) para personalizar as atribuições do joystick de modo a estarem adequadas ao seu estilo de vôo.
Para alterar os comandos de botão do joystick No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e escolha Assignments (Atribuições). Clique na guia Buttons/Keys (Botões/Chaves). Selecione a opção Normal ou Slew Mode (Modo de Giro), dependendo do modo cujos comandos você deseja alterar. Na lista de categorias Event (Evento), escolha a categoria de eventos a ser definida. Por exemplo, selecione Autopilot commands (Comandos de piloto automático) para personalizar os comandos do piloto automático. Sua seleção determinará o que será exibido em Assignment list (Lista de atribuições) abaixo; essa lista relacionará os eventos e comandos de tecla e joystick correspondentes. Em Assignment list, selecione o evento que você deseja definir para um botão de joystick diferente. Clique em Change Assignment (Alterar Atribuição) para escolher uma nova atribuição de botão de joystick para o evento selecionado. A caixa de diálogo Select Assignment (Selecionar Atribuição) será aberta. Pressione o botão de joystick a ser usado para o evento selecionado. Se o botão estiver sendo usado e você não desejar substituí-lo, clique no botão Clear (Limpar). Clique em OK. Faça quaisquer alterações desejadas seguindo as etapas de 3 a 8 acima. Clique em OK.
Para alterar os eixos do joystick No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e escolha Assignments (Atribuições). Clique na guia Joystick Axes (Eixos do Joystick). Selecione a opção Normal ou Slew Mode (Modo de Giro), dependendo do modo cujos comandos você deseja alterar. Em Assignment list (Lista de atribuições), selecione o evento que você deseja definir para um eixo de joystick diferente. Clique em Change Assignment (Alterar Atribuição) para escolher um novo eixo de joystick para o evento selecionado. A caixa de diálogo Select Assignment (Selecionar Atribuição) será aberta. Mova o eixo de joystick a ser usado para o evento selecionado. Se o eixo estiver sendo usado e você não desejar substituí-lo, clique no botão Clear (Limpar). Clique em OK. Faça quaisquer alterações desejadas seguindo as etapas de 3 a 8 acima. Clique em OK.
Testando o joystick Depois que você instalar um joystick, deverá testá-lo e calibrá-lo para ser usado com o Flight Simulator. Cada marca de joystick tem diferenças sutis em termos de sensibilidade e resposta.
Para testar o joystick Verifique se o joystick foi conectado e instalado de acordo com as instruções do fabricante. (No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e verifique se a opção Disable Joystick (Desabilitar Joystick) está visível (indicando que o joystick está habilitado). Se não estiver, clique em Enable Joystick (Habilitar Joystick). No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e escolha Calibrate Joystick (Calibrar Joystick). Clique no nome do joystick a ser testado e, em seguida, clique em Properties (Propriedades). Na guia Test (Testar), mova os controles e botões do joystick, e observe os resultados na tela. Clique em OK.
Calibrando o joystick Se o joystick demonstrar um comportamento irregular, talvez ele precise ser calibrado.
Você pode calibrar o joystick na caixa de diálogo Controladores de Jogo do Windows
Para calibrar o joystick Verifique se o joystick foi conectado e instalado de acordo com as instruções do fabricante. No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e verifique se a opção Disable Joystick (Desabilitar Joystick) está visível (indicando que o joystick está habilitado). Se não estiver, clique em Enable Joystick (Habilitar Joystick). No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e escolha Calibrate Joystick (Calibrar Joystick). Clique no nome do joystick a ser calibrado e, em seguida, clique em Properties (Propriedades). Na guia Settings (Configurações), clique no botão Calibrate (Calibrar). Siga as instruções na tela.
Ajustando a sensibilidade do joystick A sensibilidade predefinida do Flight Simulator para joysticks está no meio do intervalo e a taxa de resposta é média. Você pode ajustar essas sensibilidades; experimente encontrar a configuração de sua preferência. A "sensibilidade" se refere ao nível de sensibilidade do joystick em um determinado eixo. Por exemplo, com uma sensibilidade alta, o mais leve movimento do joystick terá um grande efeito nos controles da aeronave no Flight Simulator. A "zona nula" se refere à quantidade de "espaço morto" existente em uma determinada posição central do eixo do joystick. Por exemplo, com uma zona nula grande, você poderá mover o joystick levemente sem que ele surta efeito imediato nos controles da aeronave no Flight Simulator.
Você pode ajustar a sensibilidade do joystick na caixa de diálogo Controls Sensitivities
Para ajustar a sensibilidade do joystick Verifique se o joystick foi conectado e instalado de acordo com as instruções do fabricante. No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e verifique se a opção Disable Joystick (Desabilitar Joystick) está visível (indicando que o joystick está habilitado). Se não estiver, clique em Enable Joystick (Habilitar Joystick). No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e escolha Sensitivities (Sensibilidade). Na caixa de diálogo Sensitivities (Sensibilidade), clique na guia Joystick. Para ajustar a sensibilidade de todos os eixos simultaneamente, clique na opção Simple (Simples) e arraste os controles deslizantes Sensitivities-all axes (Sensibilidade-todos os eixos) e Null zones-all axes (Zonas nulas-todos os eixos) para as configurações desejadas. - ou - Para ajustar a sensibilidade de cada eixo separadamente, clique na opção Advanced (Avançado), selecione cada eixo e arraste os controles deslizantes Sensitivity (Sensibilidade) e Null zone (Zona nula) para as configurações desejadas. Clique em OK.
Observação Para redefinir todas as opções de sensibilidade para os valores padrão, clique no botão Reset Defaults (Redefinir Padrões). Ajustando as forças do joystick Se você estiver usando um joystick de retorno forçado, como o Microsoft SideWinder Force Feedback 2, será possível habilitar ou desabilitar todas as opções de retorno forçado: Forças da superfície de controle: você sentirá forças realistas (por exemplo, uma pressão para trás durante a decolagem) no manche quando mover os controles. Vibrador do manche: se você ultrapassar a velocidade máxima em um jato, o manche vibrará. Efeitos de colisão: se você colidir, sentirá isso no manche. Colisões no solo: quando você se deslocar pela rampa, pista de táxi e pista normal, sentirá as colisões no manche. Pancadas do trem de pouso retrátil: quando você recolher o trem de pouso, sentirá isso no manche.
Se você tiver um joystick de retorno forçado, poderá ajustar as forças na caixa de diálogo Controls Forces
Para ajustar as forças do joystick No menu Options (Opções), aponte para Controls (Controles) e escolha Joystick Forces (Forças do Joystick). Marque ou desmarque as opções de retorno forçado desejadas. Clique em OK.
Observação Para desabilitar todas as opções de retorno forçado, desmarque a caixa de seleção Enable force feedback (Habilitar retorno forçado) na caixa de diálogo Controls Forces (Forças de Controles). - início -