Lição 4: o padrão de tráfego
Nesta lição, você aprenderá a pilotar segundo um padrão de tráfego de um aeroporto. TEMPO PREVISTO PARA A CONCLUSÃO 20 minutos CONHECIMENTO E HABILIDADES NECESSÁRIOS Conclua as lições para o piloto aprendiz e todas as lições anteriores para o piloto privado antes de iniciar esta lição. Leia o material do Centro de treinamento em terra antes de iniciar esta lição para compreender melhor as habilidades ensinadas. Leia o artigo sobre padrão de tráfego do Centro de Aprendizado para saber mais sobre padrões de tráfego em aeroportos. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS Céu claro e ventos fracos. GRÁFICOS RECOMENDADOS Nenhum SOBRE O VÔO Você iniciará a lição no solo, decolará, seguirá as instruções para aprender e praticar o padrão e aterrissará na mesma pista de decolagem. Esse padrão exigirá que você conduza o avião na perna contra o vento, na perna de vento cruzado, na perna do vento, na perna da base e na perna final do padrão de tráfego. COMANDOS PRINCIPAIS PARA MEMORIZAR F7 para baixar os flaps em incrementos de 10 graus. Numpad 4 para olhar para a esquerda e Numpad 1 para olhar para a esquerda e para trás. Verifique se a luz do Numlock está acesa no teclado. CRITÉRIOS DE VÔO Você será solicitado a manter: Velocidade no ar dentro de 10 nós conforme atribuído Ajustes de potência dentro de 150 RPM conforme atribuído Altitude dentro de 100 pés conforme atribuído Rumos dentro de 10 graus conforme atribuído - início -